|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SITE D’ACCUEIL | ENTREPRISE EXTERIEURE (EE) |
| Raison sociale |  |  |
| Représentée par(Nom et fonction) |  |  |
| Adresse |  |  |
| Téléphone |  |  |

## CONDITIONS D’ACCÈS AU SITE

|  |
| --- |
| **Horaires d’ouverture :** du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  **L’accès au site est interdit en dehors des horaires d’ouverture sauf demande particulière.**  **Durant les horaires d’ouverture, l’accès au site est contrôlé (entrée comme sortie) :**  Les intervenants doivent se présenter à l’accueil du site lors de leur arrivée et prévenir lors de leur départ. En aucun cas, l’entreprise extérieure ne pénètre sur le site sans y avoir été autorisée par un responsable.  **Travaux exécutés en dehors des horaires d’ouverture du site :** OUI  NON  **Si oui, mesures spécifiques prises :**  **Moyens de secours spécifiques en cas d’accident :** |

## DESCRIPTIF DES TRAVAUX :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localisation de l’intervention |  | | | | |
| Visite(s) préalable(s) | OUI | NON | Date(s) : | | |
| Descriptif sommaire de la nature des travaux |  | | | | |
| Effectif maxi de l’EE |  | | | Date et durée de validité du PPR |  |
| Horaires d’intervention |  | | | | |
| Observations particulières |  | | | | |

## CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Port obligatoire sur tout le site** | | | | |
| Vêtement  de haute visibilité | | Chaussures  de sécurité | | Casque ou casquette antichoc / gants |
| **Circulation et déplacement sur site** | | | | |
| Panneaux de signalisation de sécurité standards - Accès interdit aux personnes non autorisées | Résultat de recherche d'images pour "deplacement pièton interdit"  Déplacements interdits en dehors des zones d’intervention | | Vitesse limitée à 20km/h | Résultat de recherche d'images pour "priorité aux engins"  Respect et emprunt obligatoire des voies de circulation |
| Résultat de recherche d'images pour "interdiction de fumer"  Défense de fumer | Résultat de recherche d'images pour "interdiction"  Interdiction d’utiliser les engins sans autorisation de conduite | | Image associée  Interdiction de jeter des déchets | Respecter le plan de circulation du site. Les véhicules doivent être garés en marche arrière pour permettre un départ sans manœuvre en cas d’incident |

## MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DE L’ENTREPRISE EXTÉRIEURE

|  |
| --- |
| *Exemples : Locaux (bureaux, photocopieur, internet, sanitaires) – produits – matériel – engins de levage.* |

## MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION PAR L’ENTREPRISE EXTÉRIEURE

|  |
| --- |
| *Exemples : Locaux (bungalow) – produits – matériel – engins.* |

## HABILITATIONS et AUTORISATIONS DE CONDUITES REQUISES

|  |
| --- |
|  |

## ANALYSE DES PRINCIPAUX RISQUES D’INTERFERENCE

Cette concertation entre le site d’accueil et les entreprises extérieures doit permettre d’identifier et d’analyser les risques **d’interférences entre les activités** et de mettre en place les mesures de prévention.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risques** | | | **Mesures de prévention** | |
| **Type de risques** | **Oui** | **Non** | **A charge du site d’accueil** | **A charge de l’entreprise extérieure** |
| **Circulation interne**  Stationnement, déplacements sur site. |  |  |  |  |
| **Déchargement matériaux**  Aire prévue hors circulation. |  |  |  |  |
| **Chute de hauteur**  Échelle, échafaudage, nacelle, proximité du vide. |  |  |  |  |
| **Chute de plein pied**  Tranchée, trou, obstacle, encombrement au sol. |  |  |  |  |
| **Bruit**  Utilisation matériel bruyant. |  |  |  |  |
| **Chimique / Toxique / Asphyxie**  Inhalation ou exposition cutané (H2S). |  |  |  |  |
| **Électrique** |  |  |  |  |
| **Équipements sous pression** |  |  |  |  |
| **Chute d’objet** |  |  |  |  |
| **Incendie / explosion**  CH4, carburant, … |  |  |  |  |
| **Rayonnement / Brûlure**  Soudure, oxycoupage. |  |  |  |  |
| **Déchets**  Tri, stockage, élimination. |  |  |  |  |
| **Autres :**  Coactivité, … |  |  |  |  |

## CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT :

|  |  |
| --- | --- |
| **PROTEGER** la victime.  **LUTTER** contre l’incendie si le feu est maitrisable à l’aide des extincteurs.  **CONTENIR** la pollution au sol avec de l’absorbant.  **ALERTER** le responsable du site :06 -- -- -- -- , et si nécessaire les secours : 18 / 112 | |
| **Moyens de secours disponibles sur le site** | |
| Pharmacie du site | Équipements de lutte contre l’incendie |
| Infirmerie du site | Couverture anti-feu |
| Médecin ou infirmière | Lave-œil |
| Secouristes du travail | Absorbant |
| Douche | Autre : |

## DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L’entreprise extérieure reconnaît avoir reçu les consignes de sécurité du site et en avoir pris connaissance. Le représentant de l’entreprise extérieure désigné s’engage :

- à informer son personnel intervenant des mesures de prévention à respecter,

- à informer le site d’accueil de l’intervention éventuelle de nouveaux sous-traitants (toutes les entreprises, y compris sous-traitantes doivent renseigner un Plan de Prévention.

Toute modification ou détection de nouveaux risques doit faire l’objet d’une information réciproque et les éventuelles nouvelles mesures feront l’objet d’une révision du présent plan de prévention.

## DÉCLARATION

**Le représentant de l’entreprise extérieure atteste :**

- Que le matériel utilisé est conforme aux règlements et normes en vigueur ;

- Qu’il est en règle avec le paiement de toutes les taxes dues à l’Administration ;

- Qu’il est couvert par une police d’assurance qui couvre son activité ;

- Qu’il possède les formations et habilitations légales pour son activité ;

- Qu’il n’est pas interdit de pratique ;

- Qu’il n’emploie pas de travailleurs clandestins ;

- Qu’il met tout en œuvre pour le respect des présentes consignes en vigueur sur notre site.

**Fait en double exemplaire à :**

**Le :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pour l’entreprise d’accueil**  *Nom et qualité du représentant :* | **Pour l’entreprise extérieure**  *Nom et qualité du représentant :* |